ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

 Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов.

**Основные причины "печных" пожаров:**

Во-первых, нарушение правил устройства печи:

-  недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки – расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома;

-   отсутствие предтопочного листа. Под печь возводится самостоятельный фундамент.

 Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:

- розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

-   использование дров, длина которых превышает размеры топливника;

-   перекаливание печей;

-  оставленные открытыми дверки;

-   сушка одежды или других предметов вблизи очага.

**Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:**

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

-     Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

-     Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

-     Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

-     Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

-   Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

-     Перекаливать печи.

-  Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

**Правила поведения при пожаре:**

- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону **01, 101** в пожарную охрану;

-  при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию; -   в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства; -    до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой); удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.